|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Termometr pod lampe | | |
| Czerwony | Czarny | niebieski |
| 5V | GND | [(Rezystor4,7k Ohm + 5V) + KABEL] -> 2 PIN |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyswietlacz | | | |
| Czerwony | Czarny | Zielony | żółty |
| 5V | GND | SDA | SCL |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zegar | | | |
| Czerwony | Czarny | Zielony | żółty |
| 5V | GND | SDA | SCL |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRZEKAZNIK | | | |
| Czerwony | Czarny | IN1(POMPA) | IN2 (LAMPA) |
| 5V | GND | 9 PIN | 7 PIN |

|  |  |
| --- | --- |
| PRZYCISK | |
| Zielony | Czarny |
| 4 PIN | GND |

|  |  |
| --- | --- |
| ON/OFF | |
| Zielony | Czarny |
| 8 PIN | GND |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DH22 | | |
| Czerwony | Czarny | DATA |
| 5V | GND | [(Rezystor4,7k Ohm + 5V) + KABEL] -> 12 PIN |